DELABIE_C100M35H9716

**Misturadora termostática de bancada SECURITHERM**

Referência: H9716

Informação para prescrição

Misturadora de bancada SECURITHERM termostática bicomando com bica tubo orientável H.230 L.190.

Segurança anti-queimaduras : fecho imediato de água quente no caso de corte de água fria.

Bica com interior liso com quebra-jatos higiénico adaptado para a colocação de um filtro terminal BIOFIL (limita os nichos bacterianos).

Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura.

Cabeça cerâmica 1/4 de volta para a regulação do débito.

Temperatura regulável com duplo limitador de temperatura : primeiro limitador desbloqueável a 38°C, segundo limitador bloqueável a 41°C.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem corte de alimentação de água fria.

Débito limitado a 9 l/min. a 3 bar.

Comando por manípulos "ERGO".

Fixação reforçada por 2 pernos roscados em Inox.

Flexíveis em Inox entrelaçado em PEX F3/8"com filtros e válvulas antirretorno.

Garantia 10 anos.