DELABIE_C100M35H9726

**Misturadora termostática de lavatório SECURITHERM**

Referência: H9726

Informação para prescrição

Misturadora de lavatório SECURITHERM termostática bicomando com bica tubo orientável H.210 L.150.

Segurança anti-queimaduras : fecho imediato no caso de corte de água fria.

Bica com interior liso com saída BIOSAFE higiénica, adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL (limita os nichos bacterianos).

Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura.

Cabeça cerâmica 1/4 de volta para a regulação do débito.

Temperatura regulável com duplo limitador de temperatura : primeiro limitador desbloqueável a 38°C, segundo limitador bloqueável a 41°C.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem corte de alimentação de água fria.

Débito regulado a 5 l/min.

Comando por manípulos "ERGO".

Vareta ergonómica e válvula 1"1/4 em latão.

Fixação reforçada por 2 pernos roscados em Inox.

Flexíveis em Inox entrelaçado em PEX F3/8"com filtros e válvulas antirretorno.

Garantia 10 anos.