DELABIE_C100M35H9739

**Misturadora termostática de duche SECURITHERM Securitouch**

Referência: H9739

Informação para prescrição

Misturadora de duche SECURITHERM termostática bicomando com :

Segurança anti-queimadura : fecho imediato no caso de corte de água fria (e o inverso).

Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura.

Cabeça cerâmica 1/4 de volta para a regulação do débito.

Temperatura regulável de 25°C a 40°C com limitador de temperatura bloqueável a 38°C.

Possibilidade de realizar um choque térmico sem desmontar o manípulo ou cortar a alimentação da água fria.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo em latão cromado e manípulos CLASSIC.

Saída de duche M1/2".

Filtros e válvulas antirretorno integradas na alimentação M3/4".

Misturadora com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptadas às restrições dos hospitais.

Garantia 10 anos.