H9769

**Misturadora de duche termostática SECURITHERM Securitouch**

Referência: H9769

Informação para prescrição

Misturadora de duche SECURITHERM termostática bicomando sem válvula antirretorno nas entradas (limita a proliferação bacteriana).

Não existe risco de intercomunicação entre água quente e água fria.

Segurança anti-queimaduras : fecho imediato em caso de corte de água fria (e o inverso).

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura.

Cabeça cerâmica ¼ de volta para a regulação do débito.

Temperatura regulável até 41°C.

Duplo limitador de temperatura : 1º limitador desbloqueável a 39°C, 2º limitador bloqueável a 41°C.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem corte da alimentação de água fria.

Débito limitado a 9 l/min. a 3 bar

Comando por manípulos ergonómicos.

Saída de duche M1/2".

Filtros integrados nas alimentações M3/4".

Misturadora com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4", adaptadas às restrições dos hospitais.

Conforme as exigências da norma NF Médical.

Garantia 10 anos.