**Chuveiro monojato M1/2" cromado**

Ø 100, anticalcário

Referência: **815**

Info Prescrição

Chuveiro M1/2" Ø 100.

ABS cromado.

Monojato: jato chuva.

Sistema anticalcário manual : os depósitos de calcário podem ser removidos, esfregando os pinos.