**Torneira de segurança M1/2"**

Desconetor integrado

Referência: **158100**

Info Prescrição

Torneira de segurança M1/2".

Cabeça cerâmica 1/4 de volta.

Desconetor e válvula antirretorno integradas (proteção antipoluição).

Corpo em latão cromado.

Garantia 30 anos.