**Misturadora monofuro de bancada - 100 l/min**

Misturadora de débito elevado para lava-louças e grandes cubas

Referência: **5610**

Info Prescrição

Misturadora de cozinha profissional monofuro de bancada.

Misturadora para lava-louças e grandes cubas com bica tubo orientável H.315 L.300.

Quebra-jatos estrela de latão.

Cabeça da válvula guiada fora de água com mecanismo reforçado.

Manípulos de bola ergonómicos e antichoque.

Débito 100 l/min a 3 bar adaptado para grandes cubas.

Débito pleno em 1/2 de volta.

Bica com interior liso.

Corpo e bica de latão cromado.

Alimentação por tubo de cobre para soldar.

Fixação reforçada.

Adaptada para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Garantia 30 anos.