**Tubo de descarga**

Para sanita com TEMPOCHASSE 1"1/4

PE

Referência: **769001**

Info Prescrição

Tubo de descarga para sanita.

Para TEMPOCHASSE exterior.

Tubo curvo Ø 32 com porca 1"1/4.

Abraçadeira e emboque de junção Ø 32/55 com junta.

PE L.215 mm, H.665 mm.

Garantia 30 anos.