**Respaldo 1800 mm para lavatório coletivo CANAL**

Inox 304 polido satinado - L. 1800 mm

Referência: **100280**

Info Prescrição

Respaldo para lavatório coletivo CANAL.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.

Comprimento: 1800 mm.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0011800005]