**Doseador de sabão especial duche**

Para sabão líquido

Corpo de alumínio anodizado estanque

Referência: **510579**

Info Prescrição

Doseador de sabão para duche.

Concebido especialmente para o duche: 100% estanque, elimina o risco de misturar água/sabão para preservar a qualidade do sabão.

Doseador de sabão mural com abertura suave adaptado para todos: crianças, pessoas com mobilidade reduzida, etc.

Botão de pressão ergonómico: grande superfície de pressão concebido para permitir uma abertura fácil com as mãos molhadas ou com o cotovelo.

Corpo de alumínio anodizado à prova de ferrugem e estanque.

Reservatório em plástico: elimina o risco de deterioração do alumínio pelo sabão.

Reservatório com grande abertura para facilitar o enchimento.

Bomba doseadora antidesperdício, antigota (à prova de água).

Antibloqueio: uma única dose por pressão, mesmo em caso de pressão prolongada.

Janela de controlo de nível.

Modelo antivandalismo com abertura da tampa dissimulada.

Fixações invisíveis.

Formas fluidas para uma fácil manutenção e melhor higiene.

Design simples associado à gama de painéis de duche DELABIE.

Capacidade: 1 litro.

Dimensões: 64 x 140 x 284 mm.

Para sabão líquido de base vegetal, com viscosidade máxima de: 3000 mPa.s.

Doseador de sabão mural especial duche com garantia de 30 anos.