**Bica latão BIOCLIP**

Bica L.70 Ø28 para misturadora com bica removível

2 unidades

Referência: **20004**

Info Prescrição

Bicas BIOCLIP removíveis de latão L.70 Ø 28 para fácil limpeza e desinfeção internas ou autoclave.

Bicas equipadas com quebra-jatos higiénico, adaptado para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Bicas com interior liso, limitam a proliefração bacteriana.

A segunda bica permite que a utilização da torneira não seja interrompida enquanto a primeira bica estiver a ser limpa/descalcificada.

Adequado para todas as torneiras com bica BIOCLIP.

Fornecido em 2 unidades.