**Secador de mãos de ar comprimido SPEEDJET**

Ar comprimido

Cinza metal

Referência: **510621**

Info Prescrição

Secador de mãos de ar comprimido SPEEDJET bidirecional cinza metal.

Secador de mãos elétrico ultrarrápido: secagem entre 10 a 18 segundos.

Ultrarrápido: secagem entre 10 a 18 segundos.

Depósito de água amovível impede o escorrimento de água na parede ou no chão: manutenção e limpeza facilitadas.

Botão ON/OFF: manutenção fácil.

Filtro de ar antibacteriano e filtro de carbono ativo.

Secador de mãos automático por deteção infravermelhos.

Tecnologia inteligente: para automaticamente quando as mãos são retiradas ou após 18 segundos de secagem.

Visor LCD com instruções de funcionamento e modo de espera automático.

Tipo de motor: escovas sem desgaste.

Economia de energia: potência 850 W. Sem aquecimento.

220-240 V~ / 50-60 Hz.

Caudal : 42 l/seg. Velocidade do ar: 310 km/h.

Nível sonoro: 75-80 dBA.

Dimensões: 250 x 292 x 650 mm.

Peso: 11,4 kg.

Classe I, IP22.

CE.

Garantia 3 anos.