**Apoio de costas WC conforto**

Estrutura Nylon HR brilhante branco

Poliuretano preto

Referência: **510629N**

Info Prescrição

Apoio de costas WC conforto para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Estrutura em poliamida de alta resistência (Nylon) branco.

Apoio de costas almofadado em poliuretano.

Tubo Ø 32.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, inox 304, Ø 73.

Dimensões: 150 x 575 x 173 mm.

Garantia 30 anos.

Marcação CE.