**Porta rolo WC mural U**

Suporte para rolo

Nylon branco HR brilhante

Referência: **4081N**

Info Prescrição

Porta rolo WC mural em U.

Suporte de papel WC em rolo.

Poliamida alta resistência (Nylon) branco.

Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.

Fixações invisíveis.

Garantia 30 anos.