**Porta piaçaba WC com escova**

Modelo ao pavimento

Inox 304 polido satinado

Referência: **4049S**

Info Prescrição

Porta piaçaba WC com escova.

Modelo robusto de porta piaçaba com escova WC.

Modelo ao pavimento.

Inox 304 bacteriostático polido satinado.

Fácil limpeza: copo plástico amovível por cima.

Copo plástico com reservatório: evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de salpicos nas futuras utilizações.

Espessura do inox: corpo 1 mm.

Dimensões : Ø 90 x 330 mm.

Porta piaçaba WC com garantia de 30 anos.