**Porta piaçaba WC com escova, tampa e cabo longo**

Modelo ao pavimento

Inox 304 polido satinado

Referência: **510050S**

Info Prescrição

Porta piaçaba WC com tampa e cabo longo.

Inox 304 bacteriostático polido satinado.

Porta piaçaba WC com escova, tampa e cabo longo.

Modelo robusto de porta piaçaba com escova WC.

Inox 304 bacteriostático polido satinado.

Modelo ao pavimento.

Modelo robusto.

Cabo longo ergonómico: facilita a utilização por pessoas PMR em cadeira de rodas ou com dificuldades em se baixar.

Fácil limpeza: copo plástico amovível por cima.

Copo plástico com reservatório: evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de salpicos nas futuras utilizações.

Reposição automática da escova no recetáculo por sistema cónico.

Espessura do inox: corpo 1 mm.

Dimensões : Ø 90 x 580 mm.

Porta piaçaba WC com garantia de 30 anos.