**Curva de ligação para varão de cortina de duche de ângulo**

Para tubos Ø 20

Referência: **2393**

Info Prescrição

Para 2 varões de cortina de duche de Ø 20.

Curva de ligação para varão de cortina de duche de ângulo por montagem.

Inox 304.

Com sistema de fixação por pressão.

Dimensões: 150 x 150 mm.

Garantia 30 anos.