**Tensor con fijación a techo**

Recortable

Acero inoxidable 304 pulido brillo

Referencia: **3372**

Información de prescripción

Tensor con fijación a techo con pletina desmontable.

Se puede acortar.

Tubo de acero inoxidable 304 pulido brillo, grosor 1 mm.

Longitud 1 m.

Para barra para cortina Ø 16.