**Ligações com válvula antirretorno**

Para flexível MF1/2"

2 unidades

Referência: **C291AH75**

Info Prescrição

Ligações com junta filtro e válvula antirretorno para flexível MF1/2".

Interdita o retorno da água poluída à rede.

Evita a mistura de água fria/água quente.

Latão cromado.

Fornecido em 2 unidades.