**Kit de duche monojato**

Barra Ø 22

Referência: **801**

Info Prescrição

Conjunto de duche monojato.

- Barra de duche inox cromada recortável Ø 22 total 700 mm e entre-eixos 620 mm.

- Suporte deslizante para chuveiro regulável em altura e inclinável.

- Saboneteira transparente.

- Flexível BICOLOR em PVC alimentar metaloplástico liso L.1,5 m (ref. 834T1).

- Chuveiro de duche anticalcário Ø 70 em ABS cromado, monojato (ref. 811).