**Kit de duche monojato**

Barra Ø 25

Referência: **806**

Info Prescrição

Conjunto de duche monojato.

- Barra de duche inox cromada recortável Ø 25 total 580 mm e entre-eixos 540 mm.

- Suporte deslizante para chuveiro regulável em altura e inclinável.

- Saboneteira cromada.

- Flexível BICOLOR em PVC uso alimentar metalo-plástico liso L.1,5 m (ref. 834T1).

- Chuveiro de duche anticalcário Ø 100 em ABS cromado, monojato: jato chuva (ref. 815).

- Abraçadeira antiqueda de chuveiro (ref. 830).