**Flexível de duche SILVER**

Flexível PVC liso FF1/2"

L.1,50 m

Referência: **836T1**

Info Prescrição

Flexível de duche SILVER FF1/2'' em PVC alimentar liso armado efeito metálico L.1,50 m.

Facilita a manutenção e limita a retenção das bactérias.

Mangueira PVC reforçado com fios de poliéster conforme a norma europeia EN1113.

Tubo interior em PVC liso alimentar.

Porcas cónicas em latão cromado 1/2".

Resistência à tração (50 kg), à torção e dobras.