**Chuveiro 5 jatos M1/2" cromado**

Ø 100, anticalcário

Referência: **813**

Info Prescrição

Chuveiro M1/2" Ø 100.

ABS cromado.

5 jatos : jato chuva, jato massagem, jato bolhas, jato chuva + massagem + jato chuva + bolhas.

Sistema anticalcário manual : os depósitos de calcário podem ser removidos, esfregando os pinos.