**Misturadora monofuro de bancada - 100 l/min**

Misturadora de débito elevado com bica H.315 L.300

Misturadora de débito elevado p/lava-louças/cubas

Referência: **5610**

Info Prescrição

Misturadora monofuro de bacada para cozinhas profissionais.

Misturadora para lava-louças e grandes cubas com bica tubo orientável H.315 L.300.

Bica com interior liso com quebra-jatos estrela de latão.

Cabeças da válvula guiada fora de água com mecanismo reforçado.

Manípulos de bola ergonómicos e antichoque.

Débito 100 l/min a 3 bar adaptado para grandes cubas.

Débito pleno em 1/2 de volta.

Corpo e bica de latão cromado.

Alimentação por tubos de cobre para soldar.

Misturadora monofuro com fixação reforçada.

Misturadora adaptada para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Misturadora para cozinhas profissionais com garantia de 30 anos.