**Torneira lava-fornos standard**

Com botão de pressão

Referência: **D275059**

Info Prescrição

Lava-fornos com torneira de segurança de discos cerâmicos com:

Desconector e válvula antirretorno integrados.

Flexível armado em PVC branco opaco FF1/2", L.1,25 m.

Chuveiro de mão com botão de pressão.

Gancho mural em latão cromado.

Lava-fornos com garantia de 30 anos.

Possibilidade de equipar esta torneira com uma torneira temporizada.