**Misturadora de lavatório instantânea MIXFOOT**

Comando de pé

Montagem à parede

Referência: **739102**

Info Prescrição

Misturadora instantânea para lavatório com comando de pé:

Fecho automático instantâneo.

Pedal rebatível para facilitar a limpeza do pavimento.

Altura do pedal regulável.

Fixação por 4 parafusos.

Mistura pré-regulada ajustável: abertura em água fria até meio curso e em água misturada com o pedal a fundo (contacto com pavimento).

Montagem à parede M1/2".

Garantia 30 anos.