**Bica fixa com espelho**

L.170 mm

Através da parede de 165 mm

Referência: **947157**

Info Prescrição

Bica Ø 32, M1/2".

L.170 mm.

Para atravessar a parede ≤ 165 mm com perno antirrotação.

Perno rosacdo recortável.

Latão maciço cromado.

Quebra-jatos anticalcário regulado a 3 l/min.

Garantia 30 anos.