**Bica fixa**

L.75 mm

Através da parede de 230 mm

Referência: **942200**

Info Prescrição

Bica TC L.75 mm, M1/2".

Para atravessar a parede ≤ 230 mm com perno antirrotação.

Varão roscado pode ser cortado à medida.

Forma fluida antifixação.

Latão maciço cromado.

Quebra-jatos anticalcário estrela.

Garantia 30 anos.