**Bica em L**

L.120 mm, H.60 mm

Para painel

Referência: **941922**

Info Prescrição

Bica tubo Ø 18, M1/2".

L.120 mm.

Para painel ≤ 10 mm.

Latão cromado.

Quebra-jatos anticalcário inviolável regulado a 3 l/min.

Garantia 30 anos.