**Chuveiro de duche**

Com grelha

Encastrar

Referência: **64000**

Info Prescrição

Chuveiro de duche com grelha de parede :

Compacto, fixo e inviolável.

Grelha com 5 círculos.

Fixação por parafuso de bloqueio oculto.

40 l/min a 3 bar sem limitador de débito.

Para entrada de água encastrada.

Garantia 30 anos.