**Ligação "STOP" esquadria**

Com torneira de segurança

M1/2" F3/4"

Referência: **836020**

Info Prescrição

Torneira de segurança integrada.

Latão cromado.

Porca retrátil.

M1/2"-F3/4".

L.30 mm.

H.30 mm ±2 mm.

Garantia 30 anos.