**Ligação de urinol**

Para urinol sifónico ou vulgar

M1/2", Ø 35

Referência: **758035**

Info Prescrição

Ligação para urinol encastrado:

M1/2", Ø 35.

Garantia 30 anos.