**SIPHURINOIR**

Sifão vertical para urinol

Latão cromado

Referência: **310000**

Info Prescrição

Sifão vertical para urinol Ø 50 com junta de compressão.

Saída Ø 32 com porca.

Nível de água 50 mm.

Latão cromado.

Garantia 30 anos.