**Bica tubo orientável**

Bica H.140 L.150

De bancada

Referência: **1306T1**

Info Prescrição

Bica tubo orientável Ø22 sobre base M1/2".

Bica H.140 L.150 de latão cromado.

Interior liso limita os nichos bacterianos.

Adaptada para a colocação de um filtro terminal.

Quebra-jatos anticalcário regulado a 3 l/min.

Garantia 30 anos.