**Chuveiro lava-olhos de emergência**

De bancada - 1 saída

Comando com gatilho

Referência: **9140C**

Info Prescrição

Chuveiro lava-olhos de emergência de bancada 1 saída com:

Cabeça de aspersão equipada com tampa de proteção em ABS verde, ejetável automaticamente com a abertura da água.

Abertura de água por pressão do gatilho.

Fecho automático por mola.

Débito de 6 l/min a 3 bar. Aerador duplo filtro em inox.

Comando com puxador ergonómico com gatilho em polipropileno verde.

Placa sinalética normalizada «lava-olhos de 1º socorros» fornecida.

Chuveiro com flexível L.1,50 m, 15x100, 1/2".

Garantia 30 anos.