**Chuveiro de duche de emergência**

Referência: **9225**

Info Prescrição

Chuveiro de duche de emergência circular Ø 250 mm M1’’ em ABS antichoque verde

Débito de 132 l/min a 3 bar dinâmica.

Alimentação de água F1".

Garantia 30 anos.