**Extensão para cortar à medida**

Para painel de duche alumínio

L.210 mm, H.1000 mm

Referência: **790152**

Info Prescrição

Para painel de duche alumínio.

Proteção das canalizações entre o topo do painel e o teto.

L.210 mm, H.1000 mm.

Extensão para cortar à medida.

Acabamento alumínio epoxy.

Garantia 30 anos.