**Extensão telescópica**

Para painel de duche Inox

L.218 mm, H.350-550 mm

Referência: **790153**

Info Prescrição

Para painel de duche Inox.

Proteção das canalizações entre o topo do painel e o teto.

L.218 mm.

Altura regulável de 350 a 550 mm.

Acabamento Inox satinado.

Garantia 30 anos.