**Cabide duplo inox branco**

Inox 304 epoxy branco

Referência: **4042W**

Info Prescrição

Cabide duplo.

Cabide mural.

Inox 304 bacteriostático epoxy branco.

Fixações invisíveis.

Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.

Dimensões: Ø 62 x 55 x 95 mm.

Cabide duplo com garantia de 30 anos.