**Doseador de sabão mural, 0,5 litro**

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico

Abertura suave, inox 304 polido satinado

Referência: **510586**

Info Prescrição

Doseador de sabão mural com abertura suave.

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico

Modelo antivandalismo com fechadura e chave standard DELABIE.

Monobloco em Inox 304 bacteriostático.

Corpo articulado monobloco (uma só peça) para fácil manutenção e melhor limpeza.

Botão de pressão com abertura suave: adaptado para todos, pessoas com mobilidade reduzida, deficientes, crianças,...

Antibloqueio: uma só dose por pressão, mesmo em caso de pressão contínua.

Bomba doseadora sem desperdício, anti-gota (à prova de água).

Reservatório com uma abertura grande: facilita o enchimento por bidões de grande capacidade.

Reservatório não permite a estagnação do sabão.

Janela de controlo de nível.

Acabamento inox 304 polido satinado.

Espessura inox: 1 mm.

Capacidade: 0,5 litro.

Dimensões: 90 x 105 x 185 mm.

Para sabão líquido de base vegetal, com viscosidade máxima de: 3 000 mPa.s.

Compatível com gel hidroalcoólico.

Doseador de sabão mural com garantia de 30 anos.