**Tapa fixação liso para barra de apoio, Inox satinado**

Inox polido satinado UltraSatin

Referência: **CPP32S**

Info Prescrição

Tapa fixação de barra de apoio para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Para divisória leve ou porta: permite ocultar as fixações.

Acabamento Inox polido satinado UltraSatin.

Ø 72 mm.

Garantia 30 anos.