**Sanita turca SHA XS**

Inox 304 polido satinado - De encastrar - Sem sifão

1 difusor

Referência: **113710**

Info Prescrição

Sanita turca para encastrar ao pavimento, 500 x 220 x 600 mm.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,2 mm.

Sanita estampada, sem soldaduras, para uma fácil manutenção e melhor higiene.

Formato adaptado para homens e mulheres.

Superfície antiderrapante para o local dos pés.

Descarga de água vertical: Ø 100 mm.

Sistema de descarga com 1 difusor em Inox 304.

Peso: 5 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0113370019]