**Barra de apoio curva 135° Basic satinado, 400 x 400 mm**

Inox 304 polido satinado, 3 pontos de fixação

Ø 32

Referência: **35082S**

Info Prescrição

Barra de apoio curva a 135° Basic Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida PMR.

Barra de apoio de sanita em inox 304 polido satinado.

3 pontos de fixação: permitem o bloqueio do pulso e uma instalação facilitada.

Dimensões: 400 x 400 mm.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos.

Garantia 30 anos.

Marcação CE.