**Suporte de chuveiro Be-Line® antracite**

Antracite metalizado

Referência: **511911C**

Info Prescrição

Suporte de chuveiro para barra de duche para pessoas com mobilidade reduzida (PMR) Be-Line®.

Antracite metalizado.

Suporte para chuveiro orientável.

Pega ergonómica fácil de mover para uma regulação do suporte de chuveiro em altura.

Desliza movendo a pega ou puxando o flexível.

Para barra de apoio Be-Line® .

Suporte de chuveiro com garantia de 30 anos.