**Vazadouro mural**

Inox 304 polido satinado - L. 460 mm

Referência: **182400**

Info Prescrição

Vazadouro para fixação mural com respaldo.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do inox: 0,9 mm.

Cuba estampada, sem soldaduras.

Cuba profunda.

Superfície lisa.

Acabamento anticortes.

Fornecido com válvula 1"1/2.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações e respaldo.

Possibilidade de adicionar uma grelha articulada em Inox (ref. 102400).

Peso: 4,6 kg.

Garantia 30 anos.