**Ligação reta**

M1/2" - M3/4"

L.90 mm, 2 unidades

Referência: **855755UK.2P**

Info Prescrição

Ligação reta droit para atravessar a parede.

M1/2" - M3/4".

L.90 mm.

Espelho Ø 65.

Latão cromado.

Com função STOP/CHECK:

- Função STOP: torneira de segurança integrada.

- Função CHECK: verificação de estanquidade das válvulas antirretorno quando a misturadora estiver montada (patente DELABIE).

Fornecido em 2 unidades.

Garantia 30 anos.