**Aerador conforto**

M16,5/100

Referência: **925616.2P**

Info Prescrição

Aerador com jato conforto.

M16,5/100.

Para as gamas TEMPOMIX novo design.

TEMPOMIX 3 e TEMPOMIX 4 de parede.

Fornecido em 2 unidades.