**Barra de apoio rebatível com bengala Basic branco, L.760 mm**

Inox epoxy branco

Ø 32

Referência: **511517W**

Info Prescrição

Barra de apoio rebatível Basic Ø 32 com bengala, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Barra de apoio para sanita ou duche em inox epoxy branco.

Modelo com bengala de recolha automática: a utilizar como reforço quando a fixação apenas à parede é insuficiente.

Altura da bengala regulável de 760 a 780 mm.

Fixações visíveis por placa inox com 6 furos.

Espessura da placa: 3,5 mm.

Dimensões: 760 x 815 x 100 mm.

Garantia 30 anos.

Marcação CE.