

Aerador ECO
1,4 l/min
M24/100

Referência: 925724.2P


Info Prescrição

Aerador com jato chuva.

1,4 l/min.

M24/100 e F22/100.

Para montar num porta-aerador.

Conforme as exigências das etiquetas ambientais.

Fornecido em 2 unidades.

Garantia 30 anos.
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