**Cabide Be-Line® antracite metalizado**

Antracite metalizado

Referência: **511943C**

Info Prescrição

Cabide Be-Line®.

Cabide mural com fixações invisíveis.

Acabamento alumínio epoxy antracite metalizado, permite um bom contraste visual com as paredes claras.

Tratamento antibacteriano: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.

Cabide design com garantia de 30 anos.